**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Wzór formularza ofertowego**

(Znak sprawy**: AG/360/6/20**)

|  |
| --- |
| * + - 1. **DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.**
 |

**Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl

strona: www.muzeum.bialystok.pl

|  |
| --- |
| * + - 1. **DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.**
 |

**1[[1]](#footnote-1). Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:**

**.............................................................................................................................................................................**

**.............................................................................................................................................................................**

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

**.............................................................................................................................................................................**

NIP …………………………………..…….……..……………., REGON..................................................................................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

* adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………………....……………........
* numer faksu: ……………………………………………numer telefonu: …………………………………….…………
* e-mail: ………………………………………...............................................................................................................………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

**.............................................................................................................................................................................**

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

**.............................................................................................................................................................................**

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą[[2]](#footnote-2)?

**TAK**

**NIE**

*(zaznacz właściwe)*

|  |
| --- |
| * + - 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**
 |

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

**„Dostawę klimatyzowanego samochodu do przewozu obiektów o wartości historycznej do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”**

**Klimatyzowany samochód do przewozu obiektów o wartości historycznej – 1 sztuka;**

**Zobowiązuję/zobowiązujemy** się do wykonania zamówienia za łączną **cenę**:

................................................................................................. **zł brutto**.
*(słownie brutto: …………….......................................................................................................................zł).*

netto ........................................................... zł

podatek VAT ……… % .......................................................... zł

 **Oferuję/oferujemy:**

Długość okresu gwarancji na okres **…………………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.**

**Oferuję/oferujemy specjalistyczny samochód:**

**Producent: …………………………….………**

**Model: …………………………….………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Parametr wymagany** | **Oferowane parametry techniczne** **wpisać TAK/NIE****lub****PARAMETR** | **Uwagi** |
| 1 | Rok ProdukcjiFabrycznie nowy, rok produkcji nie późniejszy niż 2021 |  |  |
| 2 | RodzajSpecjalistyczny samochód do przewozu zabytków |  |  |
| 3 | Kabina Kabina pojedyncza |  |  |
| 4 | Ilość miejsc 3 |  |  |
| 5 | Kolor nadwoziabiały  |  |  |
| 6 | Dopuszczalna masa pojazduDo 3,5 tony |  |  |
| 7  | Strona ruchuRuch prawostronny kierownica po lewej stronie |  |  |
| 8 | SilnikDiesel |  |  |
| 9 | Pojemność silnika 1.9-2.2 |  |  |
| 10 | Moc silnika 130-160 KM |  |  |
| 11 | Normy emisji spalinEuro 6D/Ad BLUE |  |  |
| 12 | ŁadownośćMinimalna ładowność liczona z kierowcą i z 90% napełnieniem zbiornika paliwa - min. 450 kg |  |  |
|  | UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA |  |  |
| 12.1  | Skrzynia biegówManualna  |  |  |
| 13 | Ilość biegówMin 7 ( 6 +1 wsteczny) |  |  |
| 14 | NapędNa przednią oś |  |  |
| 15 | Układ kierowniczyWspomaganie układu kierowniczego, blokada kierownicy |  |  |
| 16 | Kolumna kierownicyRegulacja w minimum dwóch płaszczyznach |  |  |
| 17 | Typ nadwoziaIzoterma |  |  |
| 18 | Drzwi boczne przednieSkrzydłowe 90° |  |  |
| 19  | Drzwi boczne tylneSkrzydłowe 270° |  |  |
| 20  | Bak paliwaMin 60 L |  |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 21 | Poduszki powietrzneCzołowe poduszki powietrzne dla kierowcy |  |  |
| 22 | Pasy bezpieczeństwaczujnik zapięcia pasów minimum w pierwszym rzędzie |  |  |
| 23 | Systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy-zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania-stabilizujący tor jazdy samochodu-wspomaganie ruszania pod górę |  |  |
|  | ZAKRES WYPOSARZENIA |  |  |
| 24 | Szyba przedniapodgrzewana |  |  |
| 25 | Szyby boczne przednie Sterowane i otwierane elektrycznie |  |  |
| 26 | Lusterka boczne zewnętrzneSterowane elektrycznie ,podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, lusterko prawe o poszerzonym polu widzenia |  |  |
| 27 | Koła Na felgach stalowych min. 16” |  |  |
| 28 | Opony wielosezonowe |  |  |
| 29 | KlimatyzacjaAutomatyczna/manualna |  |  |
| 30 | Centralny zamek Zdalnie sterowany z immobilajzerem Dwa kluczyki ze sterowaniem |  |  |
| 31 | Komputer pokładowy Wyposażony minimum w funkcje wskazania: temperatury zewnętrznej, spalania chwilowego i średniego, ilość przebytych kilometrów, średnia prędkość w km/h zintegrowany z kamerą cofania |  |  |
| 32 | Tempomat1 sztuka |  |  |
| 33 | RadioZespół multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym. |  |  |
| 34 | Koło zapasowePełnowymiarowe z koszem  |  |  |
| 35 | Tapicerka/ podsufitka/ obicie ścianTapicerka foteli materiałowa, w ciemnym kolorze Podsufitka pełna, obicie ścian minimum PCVŚciana tylna kabiny wyłożona miękkim materiałem |  |  |
| 36 | Dywaniki podłogoweKomplet dywaników podłogowych dla całej kabiny gumowych (rynienki) |  |  |
| 37 | Gniazda zasilaniaminimum 2 szt. W przedziale kierowcy 12V |  |  |
| 38 | Oświetlenie sufitoweTak |  |  |
| 39 | Apteczka Według normy DIN 13164 mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w części pasażerskiej |  |  |
| 40 | Gaśnica 1 szt |  |  |
| 41 | Trójkąt ostrzegawczy1 szt. |  |  |
| 42 | Klucz do kół 1 szt |  |  |
| 43 | Podnośnik hydrauliczny1 szt. |  |  |
| 44 | Kamizelka ostrzegawcza 2 szt. |  |  |
|  | GWARANCJA JAKOŚCI /SERWIS |  |  |
| 45 | Okres gwarancji mechanicznejMin. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
| 46 | Okres gwarancji na powłokę lakiernicząMin. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
| 47 | Okres gwarancji na perforację blach nadwoziaMin. 24 miesięcy bez limitu kilometrów |  |  |
| 48 | SerwisWykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu. Wykonawca gwarantuje co naj mniej jeden autoryzowany przez producenta warsztat naprawczy w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Muzeum (Białystok)Przegląd serwisowy do 120 000 km włącznie  |  |  |
|  | ZABUDOWA IZITERMICZNA |  |  |
| 49 | Zewnętrzne wymiary zabudowyAdekwatnie do pkt. poniżej |  |  |
| 50 | Wewnętrzne wymiary zabudowyDł. Od 4 100 do 4 300 mmSzer. Od 2 000 do 2 200 mmWys. Od 2 000 do 2 200 mm |  |  |
| 51 | Agregat chłodniczy pojedynczy napęd zasilany od silnika pojazduPozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz w przedziale zabudowy19°C ± 3, latem niezależnie od temperatury zewnętrznej |  |  |
| 52 | Ogrzewanie niezależne części ładunkowej webastoPozwalające na utrzymanie stałej temperatury w przedziale zabudowy na poziomie 19°C ± 1°C |  |  |
| 53 | Spojler dachowy kabiny W kolorze nadwozia pojazdu |  |  |
| 54 | Winda/ platforma załadunkowaUdźwig min 600 kg platforma aluminiowa dostosowana do wielkości otworu załadunkowego, cała. Dwa sterowniki dżojstikowe w tym jeden bezprzewodowy. Odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy. Badania i dopuszczenie do użytku przez UDT |  |  |
| 55 | GwarancjaZabudowa min. 24 miesiąceWinda min. 24 miesiące Agregat chłodniczy min. 24 miesiące Niezależne ogrzewanie min. 24 miesiące |  |  |
|  | OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY |  |  |
| 56 | Konstrukcja zabudowySamonośna klejona z płyt warstwowych typu sandwicz, izolowanych bez mostków cieplnychRama pośrednia zabudowy wykonana z profili aluminiowychNaroża zabudowy w kolorze białym Ściana przednia i sufit ze wzmocnieniem pod montaż agregatu chłodniczego |  |  |
| 57 | Ściana przednia Przystosowana do montażu agregatu chłodniczego |  |  |
| 58 | PodłogaIzolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką, dwie listwy do mocowania pasów transportowych –rozstaw do ustalenia z zamawiającym |  |  |
| 59 | Drzwi tylneDwuskrzydłowe, płaty otwierane 270 °, blokowane w pozycji otwartej, zamknięcie pionowym ryglem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po trzy zawiasy na każdy płat drzwi. Drzwi zamykane na kluczyk minimum 2 kluczyki |  |  |
| 60 | Drzwi boczneJednoskrzydłowe uszczelniane wielostopniowo zamykane na klucz minimum 2 kluczyki |  |  |
| 61 | WchodzenieWysuwana drabinka ułatwiająca wchodzenie, uchwyt ułatwiający wchodzenie |  |  |
| 62 | Mocowanie ładunkuListwy do mocowania ładunku całkowicie wpuszczone w ściany, cztery rzędy na ścianach bocznych i dwie na przedniej ścianie i dwa rzędy w podłodze. Rozstaw listew do ustalenia po podpisaniu umowy |  |  |
| 63 | Ściany wewnętrzneWykończone miękkim materiałem  |  |  |
| 64 | Oświetlenie wewnętrzneLampa sufitowa LED 2 szt. |  |  |
| 65 | Oświetlenie zewnętrzneDiodowe, zgodnie z przepisami KD i UE |  |  |
| 66 | Kolor zabudowyBiały |  |  |
| 67 | Rejestrator warunków przewozów w przestrzeni zabudowyRejestrator temperatury i wilgotności z drukarką lub zapisem elektronicznym minimum 6 pomiarów na godzinę |  |  |
| 68 | Listwy boczneAluminiowe listwy przeciw najazdowe - stałe |  |  |
| 69 | Skrzynka narzędziowaMocowana na zewnątrz zabudowy |  |  |
| 70 | AtestyAtest PZH na materiały wykorzystane do zabudowy |  |  |
| 71  | Wyposażenie zewnętrzneZgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego |  |  |
| 72 | DrabinkaWysuwana drabinka wejściowa oraz uchwyt do wchodzenia |  |  |
| 73 | Odboje Dwa odboje gumowe mocowane do tylnego portalu pojazdu |  |  |

|  |
| --- |
| * + - 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.**
 |

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.
5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

1. **Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia**.
2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
3. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty[[3]](#footnote-3):
4. **[ ]  nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
5. **[ ]  będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

 …………………………………………………………………………………………………………..…………………[[4]](#footnote-4).

|  |
| --- |
| * + - 1. **ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.**
 |

|  |
| --- |
| 1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:

………………………………………………………………………………………………….……………………..……nr telefonu ………………………, e-mail: ……………………………………….………………………..…… |

|  |
| --- |
| * + - 1. **PODWYKONAWSTWO.**
 |

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia**[[5]](#footnote-5)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Część zamówienia** | **Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

|  |
| --- |
| * + - 1. **SPIS TREŚCI.**
 |

|  |
| --- |
| Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ....... Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. Załącznik do formularza ofertowego
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *…………………………………..……………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

1. Powielić tyle razy ile to potrzebne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. [↑](#footnote-ref-5)